|  |
| --- |
| Date : Inspection réalisée par : Nom du service de garde :  |

| **Inspection générale** | **Obligations légales** | **c** | **nc** | **Mesures correctives** | **Responsable/ échéance** | **date du suivi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Portes d’entrée et mécanisme d’accès** |  |  |  |  |  |  |
| mécanisme d’accès fonctionnel (code d’accès, politique de verrouillage/déverrouillage, moyen de communication)  |  |  |  |  |  |  |
| voie d’accès intérieur/extérieur en bon état et dégagée | RSST-6 |  |  |  |  |  |
| vestibule d’entrée propre, dégagé, non glissant  | RSST-6 |  |  |  |  |  |
| objets/accessoires fixés solidement | RSST-6 |  |  |  |  |  |
| tapis en bon état et propre (ne retrousse pas, ne glisse pas)  | LSST-51.1 |  |  |  |  |  |
| **Voies de circulation/corridors** |  |  |  |  |  |  |
| revêtement de sol en bon état, propre et antidérapant | RSST-14, 15 |  |  |  |  |  |
| espace dégagé  | RSST-6 |  |  |  |  |  |
| circulation avec un chariot (espace suffisant, sans pente)  |  |  |  |  |  |  |
| drain fonctionnel (non surélevé par rapport au sol)  | RSST-14 |  |  |  |  |  |
| panneau/affiche « plancher mouillé » disponible à proximité | RSST-15 |  |  |  |  |  |
| procédure d’entretien des planchers mouillés/souillés affichée et respectée  | RSST-15 |  |  |  |  |  |
| **Escaliers (intérieurs/extérieurs)** |  |  |  |  |  |  |
| escaliers dégagés, propres, antidérapants  | RSST-15.1, 15.2 |  |  |  |  |  |
| marches uniformes | RSST-22 |  |  |  |  |  |
| rampes solidement fixées  | LSST-51.1 |  |  |  |  |  |
| **Vestiaires**  |  |  |  |  |  |  |
| nombre de casiers correspondant aux besoins (enfants et personnel) |  |  |  |  |  |  |
| casiers en bon état et crochets fixés solidement |  |  |  |  |  |  |
| chaussures rangées, sans encombrement au sol ni risque de trébucher |  |  |  |  |  |  |
| comptoir d’habillage pour les poupons disponible et à une hauteur adéquate (recommandation : 84 cm) |  |  |  |  |  |  |
| tabouret à roulettes accessible  |  |  |  |  |  |  |
| **Installations sanitaires (toilettes, buanderie, local du concierge)** |  |  |  |  |  |  |
| locaux propres et dégagés  | LSST-51.4, RSST-165 |  |  |  |  |  |
| libres de tout obstacle/obstruction susceptible d’empêcher leur utilisation | RSST-165 |  |  |  |  |  |
| évier/lavabo et toilettes fonctionnels |  |  |  |  |  |  |
| siège des toilettes en bon état, non fissuré ou détérioré | RSST-164 |  |  |  |  |  |
| présence de savon, papier hygiénique, papier à mains ou séchoir  | RSST-163 |  |  |  |  |  |
| entretien et désinfection quotidiens des toilettes | RSST-165 |  |  |  |  |  |
| procédure d’entretien des lieux affichée et respectée  |  |  |  |  |  |  |
| **Entreposage** |  |  |  |  |  |  |
| espace de circulation et accès aux tablettes dégagés | RSST-288 |  |  |  |  |  |
| étagère/classeur stable et en bon état | LSST-51.7RSST-288 |  |  |  |  |  |
| tablettes droites et fixes | LSST-51.7 |  |  |  |  |  |
| matériel empilé ou entreposé de façon stable | RSST-290 |  |  |  |  |  |
| entreposage du matériel n’obstrue pas l’éclairage (naturel/artificiel) | RSST-288 |  |  |  |  |  |
| hauteurs de rangement * plus haut que les épaules : matériel rarement utilisé, sauf matériel lourd
* épaules : objets légers et de petit format
* taille : matériel lourd et utilisé régulièrement
* genoux : objets légers et de grand format
* au sol : contenants lourds, sur une base roulante
 | LSST-51.3 |  |  |  |  |  |
| distance entre le matériel et une tête d’extincteur automatique supérieure à 450 mm | RSST-288 |  |  |  |  |  |
| absence d’entreposage dans les voies de circulation, les escaliers, devant les ascenseurs et les portes | RSST-288 |  |  |  |  |  |
| **Escabeau/échelle**  |  |  |  |  |  |  |
| en bon état et conforme à la norme (grade 1 ou 2) : stabilité, pattes munies de caoutchouc antidérapant, etc. | RSST-25 |  |  |  |  |  |
| présence de l’étiquette du fabricant et de la conformité  | RSST-25 |  |  |  |  |  |
| inspecté avant chaque utilisation |  |  |  |  |  |  |
| accessible dans un endroit non encombré |  |  |  |  |  |  |
| accroché ou retenu lorsque non utilisé |  |  |  |  |  |  |
| utilisation conforme à la procédure de travail en hauteur  | RSST-167 |  |  |  |  |  |
| hauteur permettant d’atteindre les tablettes les plus hautes | RSST-167 |  |  |  |  |  |
| procédure d’utilisation affichée et respectée  | RSST-167 |  |  |  |  |  |
| **Ambiance thermique, qualité de l’air et éclairage** |  |  |  |  |  |  |
| niveau de température adéquat (chaleur, froid) | RSST-116 |  |  |  |  |  |
| système de climatisation/chauffage fonctionnel |  |  |  |  |  |  |
| calorifère fonctionnel et protégé |  |  |  |  |  |  |
| ventilation mécanique inspectée et réglée au moins une fois par année, filtres entretenus et remplacés au besoin | RSST-104 |  |  |  |  |  |
| grille de ventilation exempte de poussières | LSST-51.4 |  |  |  |  |  |
| mécanisme d’ouverture/fermeture des fenêtres en bon état de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| niveau d’éclairage adéquat pour les activités et les tâches de tous les locaux et les voies d’accès | RSST-125 |  |  |  |  |  |
| fluorescent/ampoule protégé si risque d’être accroché par des objets  |  |  |  |  |  |  |
| **Autres - Premiers secours** |  |  |  |  |  |  |
| présence en tout temps du nombre de secouristes formés pour le secourisme en milieu de travail (16 heures), mise à jour de la formation tous les 3 ans | RNMPSPS-3 |  |  |  |  |  |
| affichage des noms des secouristes, leur lieu de travail et leur fonction  | RNMPSPS-3 |  |  |  |  |  |
| nombre de trousses de premiers secours correspondant au règlement | RNMPSPS-4 |  |  |  |  |  |
| contenu de la trousse de premiers secours conforme à la norme  | CAN/CSA Z1220-17 |  |  |  |  |  |
| affichage permettant la localisation facile et rapide des trousses | RNMPSPS-13 |  |  |  |  |  |
| registre d’accidents, d’incidents et de premiers secours complété pour chaque accident avec ou sans perte de temps  | LATMP-280 |  |  |  |  |  |
| liste de numéros de téléphone d’urgence accessible |  |  |  |  |  |  |
| procédure d’urgence affichée et respectée |  |  |  |  |  |  |
| **Autres - Produits dangereux (SIMDUT)** |  |  |  |  |  |  |
| produits toxiques et produits d’entretien entreposés hors de portée des enfants, dans un rangement verrouillé et réservé à cette fin ou dans un local verrouillé en tout temps en l’absence du personnel | RSGEE-121.9 |  |  |  |  |  |
| contenant identifié avec l’étiquette du fournisseur lisible | LSST-62.2, 62.4 |  |  |  |  |  |
| fiche de données de sécurité (FDS) des produits dangereux disponible et accessible au personnel  | LSST-62.1, 62.6 |  |  |  |  |  |
| port des équipements de protection individuelle exigés selon la FDS du produit  | RSST-339 |  |  |  |  |  |
| personnel informé et formé sur les risques des produits dangereux manipulés ou auxquels il est exposé (rappel annuel planifié) | LSST-62.5 |  |  |  |  |  |
| **Autres - Sécurité incendie** |  |  |  |  |  |  |
| sortie d’urgence dégagée et indiquée (lumière fonctionnelle) | RSST-15 |  |  |  |  |  |
| système d’éclairage d’urgence présent et fonctionnel (tester en appuyant sur le bouton) | RSST-38 |  |  |  |  |  |
| plan d’évacuation affiché (mise à jour annuelle) | RSST-34 |  |  |  |  |  |
| extincteur : vérification annuelle conforme à la norme NFPA-10 par une firme spécialisée | RSST-36 |  |  |  |  |  |
| extincteur : accroché, facile d’accès et identifié | RSST-36 |  |  |  |  |  |
| exercice d’évacuation annuel planifié | RSST-35 |  |  |  |  |  |
| procédure d'évacuation à jour et connue par le personnel | LSST-51.6 |  |  |  |  |  |
| **Autres - Électricité** |  |  |  |  |  |  |
| accès libre au panneau électrique (1 m de dégagement minimal)  | RSST-288 |  |  |  |  |  |
| cordons d’alimentation des équipements et rallonges en bon état | LSST-51 |  |  |  |  |  |
| prises de courant en bon état | LSST-51 |  |  |  |  |  |
| prises de courant situées à moins de 1,5 m des éviers munies d’un disjoncteur différentiel de classe A  | CEQ-section 26 |  |  |  |  |  |

*Source : adaptation de la fiche d’auto-inspection à la cuisine développée pour la Mutuelle de prévention de l’AQCPE.*